|  |
| --- |
| **Администрация**  **Кочкуровского сельсовета**  **Починковского муниципального района Нижегородской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **25.08.2020 №28-п** |

**Об актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории Кочкуровского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области**

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Кочкуровского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области:

1. Актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения на территории Кочкуровского сельсовета Починковского муниципального района, утвержденные постановлением администрации Кочкуровского сельсовета от 11.09.2013г №30-п в прилагаемой редакции.

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных стендах на территории Кочкуровского сельсовета.

Глава администрации

Кочкуровского сельсовета                                                                    А.В.Князев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

администрации

Кочкуровского сельсовета

от 25.08.2020г № 28-п

**Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на территории**

**Кочкуровского сельсовета**

**Починковского муниципального района**

**Нижегородской области**

1. Общие положения.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

* определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;
* определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
* повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
* минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
* обеспечение жителей Кочкуровского сельсовета водоснабжением и водоотведением;
* строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Кочкуровского сельсовета;
* улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3.1. Административный центр Кочкуровского сельсовета – с.Кочкурово, который является самостоятельной административно-территориальной единицей, находится в 17 км от с.Починки, связан с областным центром автомобильным сообщением.

Общая площадь земель Кочкуровского сельсовета ориентировочно составляет 220,5 кв.км.

Существующая численность населения Кочкуровского сельсовета по состоянию на 01.01.2020 года составляет **1326** человек.

В состав Кочкуровского сельсовета входят 4 населенных пункта:

с. Кочкурово, пос. Новониколаевский ,с.Саитовка, с.Пеля-Казенная

Кочкуровский сельсовет граничит:

с Ужовским сельсоветом, Починковским сельсоветом, Республикой Мордовия, Большеболдинским районом.

3.2. Климат.

Климат Кочкуровского сельсовета умеренно-континентальный. Географическое положение сельсовета в умеренных широтах, внутри материка обуславливает возникновение крайне разнородных воздушных масс, большей частью континентального происхождения, что является причиной континентального климата.

Среднегодовая температура января – минус 14,5 градусов С, Средняя температура июля – плюс 20,5 градусов С. Продолжительность безморозного периода- 137 дня. Число дней со снежным покровом – 158.

Экологическое состояние Кочкуровского сельсовета характеризуется следующими особенностями:

- качество воды, подаваемой населению, по токсикологическим и микробиологическим показателям в водопроводной сети соответствует СанПиНу 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Кочкуровского сельсовета.

В состав земель населенных пунктов Кочкуровского сельсовета входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

\* жилая зона;

\* общественно-деловая зона;

\* производственная;

\* зона инженерной и транспортной инфраструктур;

\* рекреационная зона;

\* зона сельскохозяйственного использования;

\* иные территориальные зоны.

3.4. Жилой фонд.

В Кочкуровском сельсовете общая площадь жилого фонда на 01.01.2020г составляет 53,1тыс.кв.м. Частный жилой фонд оборудован водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Кочкуровского сельсовета приведены в таблице.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во  домов, шт. | Общая площадь, тыс.кв.м. |
| 1 | с.Кочкурово | 704 | 32,6 |
| 2 | пос.Новониколаевский | 40 | 1,6 |
| 3 | с.Саитовка | 334 | 16,5 |
| 4 | с.Пеля- Казенная | 58 | 2,4 |

3.5. Общественно-деловая зона.

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

В с. Кочкурово имеется ГБУЗ НО Починковская ЦРБ.

В с. Саитовка имеется фельдшерско-акушерские пункт (ФАП).

На территории Кочкуровского сельсовета расположены: 2 библиотеки, 2 Дома Культуры, 1 средняя школа, 1 детский сад, 1 отделение Сбербанка России, 6 магазинов, 2 отделения Почты России.

Объекты жизнеобеспечения Кочкуровского сельсовета: 2 газораспределительных подстанции, 3 ШРП, 16 трансформаторных подстанций, 5 артскважин.

Таблица 2

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов

по состоянию на 01.01.2019 г.

Детские дошкольные учреждения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Улица | №  дома | Этаж. | Руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБДОУ Кочкуровский детсад | Ленина | 10 | 2 | Рогожина Е.А..  тел. 33-2-45 |

Учебные заведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этаж. | Руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБОУ Кочкуровская СОШ | Советская | 1 б | 2 | Хвастунова О.Н.  тел. 33- 2-26 |

Учреждения здравоохранения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этаж. | Руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГДУЗ НО Починковская ЦРБ с.Кочкурово | Советская | 15 | 1 | Вьюгина Т.И.  тел. 33-2-41 |
| 2 | Саитовский ФАП | Ленина | 105 | 1 | Дмитриева Л.Ф. |

Учреждения культуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этаж. | Руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кочкуровский  СДК | Советская | 1 | 1 | Шарандина Е.В.  тел. 33-2-74 |
| 2 | Саитовский СДК | Ленина | 131 | 2 | Ахматова Т.А. |
| 3 | Кочкуровская библиотека | Советская | 1 | 1 | Белоусова Ю.В. |
| 4 | Саитовская библиотека | Ленина | 131 | 2 | Самарина Н.В. |

Предприятия торговли

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Магазин № 69  с.Кочкурово | пл.Ленина | 15 | Чересева А.Г.  тел. 33-2-69 |
| 2 | Магазин № 70  с.Кочкурово | пл.Ленина | 15 | Слоюняева Т.Н.  тел.33-2-69 |
| 3 | ИП Третьяков Ф.А.  с.Кочкурово | пл.Ленина | 17 | Морозова Е.В. |
| 4 | Магазин № 71  с.Кочкурово | Пролетарская | 1 | Алабина Е.С.  тел.33-2-87 |
| 5 | ИП Третьяков Ф.А..  с.Саитовка | Ленина | 109 а | Пушкина М.А. |
| 6 | Магазин № 73  с.Саитовка | Ленина | 239 | Звонова В.И.  тел.32-5-25 |

Организации и учреждения связи и сбербанка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель отделения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ФГУП «Почта России»  с.Кочкурово | пл.Ленина | 16 | Голованова О.Н.  тел. 33-2-25 |
| 2 | ФГУП «Почта России»  с.Саитовка | Ленина | 105 | 32-5-33  Куликова Л.И. |
| 3 | Отделение Сбербанка России в с.Кочкурово | Советская | 1 | Жихарева Н.Н.  тел.33-2-67 |

**.**

Таблица 3

Данные о жилом фонде и населения, проживающих в разных условиях.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  населенного пункта | Всего | | | в том,числе | | | | | |
| Центральное водоснабжение | | | Центральное  водоотведение | | |
| До-  мов | в т.ч. квар-  тир | Пло-  щадь,  тыс.  кв.м. | домов | Квар-  тир | Пло-  щадь,  Тыс.  кв.м. | До-  мов | Квар-  тир | Пло-  щадь |
| 1 | с.Кочкурово | 704 | 18 | 32,6 | 361 | 16 | 14,7 |  |  |  |
| 2 | пос.Новониколаевский | 40 | -- | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с.Саитовка | 334 | 27 | 16,5 | 151 | 25 | 6,8 |  |  |  |
| 4. | с.п-Казенная | 58 | 8 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |

3.6. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Кочкуровского сельсовета.

Инженерное обеспечение Кочкуровского сельсовета включает в себя:

1. Водоснабжение;

2. Теплоснабжение;

3. Газоснабжение

4. Электроснабжение;

5. Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение

Таблица 4

Данные о водоснабжении

|  |  |
| --- | --- |
| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| 1 | 2 |
| Источники запитки:  - Местоположение и тип | с.Кочкурово  Артскважина, тип 8,№1,  1967г.бурения,глубина 50 м,  Артскважина, тип 6,№2,  1977г.бурения,глубина 61 м,  Артскважина, № 3 ,  1969 г.бурения , глубина 35 м.  с..Саитовка  Артскважина, тип 8, № 1 ,  1976 г.бурения, глубина 100 м.  Артскважина, тип 6, №2,  1979 г.бурения,, глубина 100м. |
| Насосные станции:  - Местоположение  - Мощность (куб.м/час)  -Типы насосов  (производительность, напор) | с.Кочкурово  Насос ЭЦВ 6-10-140, ЭЦВ 6-10-140  с.Саитовка  Насос ЭЦВ 6-10-140 (8 квт) |

На территории Кочкуровского сельсовета отопление осуществляется индивидуальными газовыми котлами.

Подача воды осуществляется на хозяйственно- питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 5 скважин и из личных колодцев.

Большая часть зданий обеспечена водопроводом.

Таблица № 5

Сети водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, протяженность,  п.метров | Правоустанав -  ливающий документ |
| 1 | Сети  водопровода | с.Кочкурово | 7799 | Нет |
| 2 | Сети  водопровода | с Саитовка | 4061 | Выписка из ЕГРН |

Сеть водопровода с.Кочкурово – собственность СПК «Красный пахарь».

Сеть водопровода с. Саитовка принадлежит администрации Кочкуровского сельсовета,заключен договор аренды с УК «Водник» .

В ближайшей перспективе планируется строительство водопровода:

в с.Саитовка по ул.1 Мая и реконструкция .

В связи с тем, что степень износа водопровода в с.Кочкурово составляет 90 %, а в с.Саитовка составляет около 85%, для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данных объектов.

Так как средств на капитальный ремонт у СПК «Красный пахарь» и администрации Кочкуровского сельсовета не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

С целью учета ресурсов необходимо проводить работу с населением по установке индивидуальных приборов учета холодной воды в каждом доме и в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

4.2. Водоотведение

В населенных пунктах Кочкуровского сельсовета централизованная система канализации отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведенные для этой цели санитарным надзором.. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.